**Załącznik nr 3 do SIWZ**

# Opis techniczny

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Parametr**  | **Wymagania minimalne**  | **Wypełnia oferent** **podać zastosowane rozwiązania lub** **parametry techniczne**  |
| **1.**  | **Wymaganie podstawowe**  | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako autobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydany przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., poz. 2022 ze zm.).  |   |
| Rok produkcji 2019, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych  |   |
| Homologacja auta bazowego 18 – sto osobowego  |   |
| **2.**  | **Typ nadwozia i wyposażenie** | Przystosowany do przewozu min. 17 osób + kierowca  |   |
| Przystosowany dla osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 2 wózków inwalidzkich (przystosowanie siedzeń do łatwego demontażu w celu zwolnienie miejsca i kotwiczenia wózków inwalidzkich)  |   |
| Dwa komplety pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn  |  |
| Szyny podłogowe do mocowania dwóch wózków inwalidzkich |  |
| Szyny najazdowe  |   |
| Pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Antypoślizgowa i wodoodporna wykładzina na całej podłodze  |    |
| Komplet wszystkich foteli, opuszczane podłokietniki od strony przejścia  |   |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości, przesuwu i pochylenia oparcia  |   |
| Podgrzewane fotele kierowcy i minimum jedno siedzisko przedniej kanapy  |   |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa  |   |
| Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej  |   |
| Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie  |   |
| Światła do jazdy dziennej w technologii automatycznej  |   |
| Chlapacze – z przodu i z tyłu  |   |
| System minimum ręcznego odsuwania drzwi bocznych  |   |
| Elektrycznie wysuwany podest przy drzwiach przesuwnych ułatwiający wejście pasażerom do pojazdu  |   |
| Oszklone drzwi tylne dwuskrzydłowe  |   |
| Ogrzewana przednia szyba  |   |
| Poduszka powietrzna co najmniej dla kierowcy i pasażera  |   |
| Tachograf elektroniczny – 24 godzinny  |   |
| Szyby w kabinie przyciemnione, ciemne w tylnej części  |   |
| Tempomat  |   |
| Komputer pokładowy  |   |
| Nagrzewnica – zasilana paliwem, z funkcją programowania  |   |
| Radio + MP3 z wyświetlaczem, zestaw głośnomówiący, sterowane z kierownicy radio  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Głośniki – co najmniej 2 w przedziale kierowcy + 2 w przedziale pasażerskim  |   |
| Koła 16`` z oponami min. 195/75R16  |   |
| Tylne koła bliźniacze  |   |
| Dodatkowa kierunkowskazy zamontowane w tylnych narożnikach dachu  |   |
| Pełne przeszklenie kabiny pasażerskiej  |   |
| System czujników parkowania – przód i tył  |   |
| Luk ewakuacyjny dachowy  |   |
| Szyby w kabinie kierowcy regulowane automatycznie  |   |
| Co najmniej 2 szyby w przestrzeni pasażerskiej uchylane lub otwierane  |   |
| Szyba przednia i w tylnych drzwiach – elektrycznie ogrzewane  |   |
| **3.**  | **Silnik, skrzynia biegów, napęd**  | Moc silnika co najmniej 170 KM  |   |
| Silnik spełniający normę spalin EURO VI  |   |
| Filtr cząstek stałych  |   |
| Manualna, 6 – biegowa skrzynia biegów  |   |
| Układ stabilizacji toru jazdy ESC  |   |
| Zbiornik paliwa minimum 70 litrów  |   |
| **4.**  | **Układ hamulcowy**  | Hamulce tarczowe przednie i tylne  |   |
| Układ hamulcowy dwuobwodowy  |   |
| Układy: ABS i BAS lub równoważne  |   |
| **5.**  | **Układ kierowniczy**  | Wspomaganie układu kierowniczego  |   |
| Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch kierunkach  |   |
| **6.**  | **Kolor lakieru**  | Srebrny metalik  |   |
| **7.** | **Pozostałe** | Centralny zamek sterowany zdalnie  |   |
| Immobiliser  |   |
| Alarm  |   |
|  |  | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz  |   |
| Apteczka  |   |
| Trójkąt ostrzegawczy  |   |
| Gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu  |   |
| Oznakowanie emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym  |   |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe  |   |
| Zestaw narzędzi do wymiany kół  |   |
| Podnośnik  |   |
| Oznakowane i zaopatrzone w młotki do zbicia szyb wyjścia ewakuacyjne  |   |
| Czujnik deszczu  |   |
| Klimatyzacja manualna lub automatyczna  |   |

**UWAGA: Kolumnę - Parametry oferowane przez Wykonawcę - należy wypełnić wpisując proponowane przez Wykonawcę parametry oferowanego pojazdu.**

…………………………………………………………………

 Data oraz podpisy i pieczęcie imienne osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

 (w razie potrzeby dołączyć upoważnienie do podpisania oferty)